|  |  |
| --- | --- |
| SCHEDA MACCHINA :SPIRIT 1200 ISO 50 | Logo RemaControl.jpg |



|  |  |
| --- | --- |
| ***Tipo Macchina*** | Centro di lavoro verticale banco a croce  |
| *Modello*  | SPIRIT 1200 ISO 50 |
| *Costruttore*  | REMA CONTROL |
| *Anno Costruttivo*  | 2008 |
| *Tipo CNC* | HEIDENHAIN iTNC 530  |
| *Corsa asse X*  | 1200 mm |
| *Corsa asse Y*  | 700 mm |
| *Corsa asse Z*  | 600 mm |
| *Tipologia Mandrino* | MANDRINO TRASCINATO A CINGHIA |
| *Giri Mandrino*  | 8000 rpm |
| *Potenza Mandrino* | 15 Kw  |
| *Attacco Utensile* | ISO 50  |
| *Cambio Utensili* | SI |
| *Numero Posti a Magazzino* | 24 posti |
| *Righe Ottiche* | SI |
| *Accessori* | ALTA PRESSIONE ATTRAVERSO IL MANDRINO 40 Bar VOLANTINO ELETTRONICO PORTATILE  |
| *Evacuatore Trucioli* | SI  |
| *Dimensioni* | - |
| *Peso*  | - |
| *Note* |  |