|  |  |
| --- | --- |
| SCHEDA MACCHINA:  NEWTON RCL 1.8 | Logo RemaControl.jpg |



|  |  |
| --- | --- |
| ***Tipo Macchina*** | Centro di lavoro a montante mobile |
| *Modello* | NEWTON RCL 1.8 |
| *Costruttore* | REMA CONTROL |
| *Anno Costruttivo* | 2003 |
| *Tipo CNC* | Heidenhain iTNC 530 |
| *Corsa asse X* | 1800 mm |
| *Corsa asse Y* | 550 mm |
| *Corsa asse Z* | 500 mm |
| *Tipologia Mandrino* | ELETTROMANDRINO |
| *Giri Mandrino* | 24.000 rpm |
| *Potenza Mandrino* | - |
| *Attacco Utensile* | HSK-63 |
| *Cambio Utensili* | SI |
| *Numero Posti a Magazzino* | 20 posti |
| *Righe Ottiche* | - |
| *Accessori* | - BANCO SPECIALE CON TAVOLA FISSA + TAVOLA GIREVOLE DIAM. 250 MM E CONTROSUPPORTO  - PARATIA PER CICLO PENDOLARE  - VOLANTINO ELETTRONICO  - COPERTURA SUPERIORE |
| *Evacuatore Trucioli* | SI |
| *Note* |  |

**Disponibilità Ottobre 2020**



