|  |  |
| --- | --- |
| SCHEDA MACCHINA:  OMV BFC 1050 | Logo RemaControl.jpg |



|  |  |
| --- | --- |
| ***Tipo Macchina*** | Centro di lavoro a montante mobile |
| *Modello* | BFC 1050 |
| *Costruttore* | OMV |
| *Anno Costruttivo* | 1994 |
| *Tipo CNC* | D-Electron |
| *Corsa asse X* | 1000 mm |
| *Corsa asse Y* | 600 mm |
| *Corsa asse Z* | 550 mm |
| *Mandrino* | Vedi accessori |
| *Giri Mandrino* | - |
| *Potenza Mandrino* | - |
| *Attacco Utensile* | - |
| *Cambio Utensili* | No |
| *Numero Posti a Magazzino* | - |
| *Righe Ottiche* | - |
| *Accessori* | Testa orientabile  Mandrino ISO 40 – 7.000 rpm  Mandrino ISO 20 – 42.000 rpm |
| *Evacuatore Trucioli* | No |
| *Note* |  |

**Disponibilità Gennaio 2021**



