|  |  |
| --- | --- |
| Logo RemaControl.jpg | **REMA CONTROL s.r.l.**  via Del Carroccio, 102 Stezzano (BG)  Tel. 035/592002 Telefax 035/592382  Email [marketing@remacontrol.it](mailto:marketing@remacontrol.it) |
| **SCHEDA MACCHINA: LEONARD LT5 33** | |




**SCHEDA TECNICA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo Macchina** | Centro di lavoro verticale a montante mobile |
| Modello | LEONARD LT5 33 |
| Costruttore | REMA CONTROL |
| Anno Costruttivo | 2015 |
| Tipo CNC | Heidenhain iTNC 530 |
| Corsa asse X | 3300 mm |
| Corsa asse Y | 950 mm |
| Corsa asse Z | 1000 mm |
| Tipologia Mandrino | ELETTROMANDRINO |
| Giri Mandrino | 15000 rpm |
| Potenza Mandrino | 24 Kw – 142 Nm |
| Attacco Utensile | HSK 63 |
| Cambio Utensili | SI |
| Numero Posti a Magazzino | 50 posti |
| Righe Ottiche | Sì |
| Accessori | Testa tiltante 4° asse (in continuo) +/- 92°  Paratia per lavorazione pendolare  Laser Blum controllo rottura e presetting utensili  Volantino remotato Heidenhain  Alta pressione attraverso il mandrino 20 bar  Evacuatore trucioli  Tavola SCOTTI 350 con encoder in linea senza foro al centro  Controsupporto idraulico per tavola 350  Impianto idraulico, gestione tavola girevole e controsupporto da CNC e logica di funzionamento.  Condizionatore armadio elettrico  Guide a rulli taglia 55 |
| Evacuatore Trucioli | SI |
| Dimensioni (indicative) | 8000x4000x3450 mm |
| Note |  |

**DISPONIBILITA’: Agosto/Settembre 2021**









**REMA CONTROL S.r.l.**

***Via del carroccio 102-24040 Stezzano (BG) – Italy***

Telefono 035 – 592002 – Fax 035 – 592382

e-mail: [marketing@remacontrol.it](mailto:marketing@remacontrol.it)

Website: [www.remacontrol.it](http://www.remacontrol.it)



